**灭菌器突发情况应急处置预案**

**一、突发情况1：灭菌过程中停电**

1、查明是机器本身断电还是外部停电；

2、如果是机器本身断电，则立即断开机器电源，根据压力表显示情况决定是否 将柜内气体手动排空，通知厂家工程师进行维修；

3、如果是外部停电，则立即断开机器电源，根据压力表显示情况决定是否将柜内气体手动排空，来电后根据情况决定是否重新灭菌；

**二、突发情况2：当舱内发生火灾意外事故时：**

1、迅速关闭供氧、供气系统阀门，切断总电源开关并打开应急电源。

2、使用舱内水喷淋系统灭火。

3、指导舱内人员自救。

4、迅速打开排气阀、操作安全阀手柄及舱外紧急排气阀应急排气，力争2.5min内快速减压至常压。

5、设法迅速打开舱门，救出舱内人员。

6、打开灭火器，将余火熄灭。

7、通知医院相关科室进行抢救。如发生减压病应设法加压救治。

8、立即如实报告上级。

9、事故发生时本科相关人员应各司其职，如有可能以上几款应同时进行。

10、保护现场，查清起火事故原因。

**三、突发情况3：**

1、

2、

3、

**工程师姓名及电话：**

**以上为参考模板！！！！**