**新产品推介会公告**

我院将对妇科、心内科、肾内科、眼科、皮肤科部分设备召开推介会，欢迎具有合格资质且有良好信誉和售后服务能力的公司投递资料并参与推介:

**一、妇科设备：超声妇科治疗仪**

适用于妇科外阴白色病变、宫颈炎、尖锐湿疣等适应症的无创治疗。

**二、心内科设备：中央监护仪**

1.功能要求：可对患者:心电（心率）、脉搏、血压、血氧、呼吸、体温进行监测；

2.配置要求：

（1）联网通道：≥32床位，可实现多床位、多画面同步切换组合显示功能；

（2）中央监护仪：一拖二十（1台主机，20个遥测盒）

（3）计算机主机：双核CPU≥2.6G，2G内存，500G硬盘。

（4）液晶显示器：配置≥19”1台，≥60”2台

**三、肾内科设备**

**（一）血液透析机**

1.产品适用范围： 适用于血液透析、在线血液滤过、在线血液透析滤过、单纯超滤等治疗模式。

2.主要配置：

（1）标配在线血压监测组件

（2）标配血液温度监测模组，可监测瘘再循环情况

（3）标配在线血容量监测组件

(4)配置联机清除率监测装置：可实时持续监测体内尿素清除率（K），透析剂量（Kt/V）,血浆钠浓度.

**（二)血液透析滤过机**

1.产品适用范围：适用于血液透析、在线血液滤过、在线血液透析滤过、单纯超滤等治疗模式。

2.主要配置：

（1）标配在线血压监测组件

（2）标配血液温度监测模组，可监测瘘再循环情况

（3）标配在线血容量监测组件

（4）配置联机清除率监测装置：可实时持续监测体内尿素清除率（K），透析剂量（Kt/V）,血浆钠浓度

**四、眼科设备要求**

**（一)视觉电生理仪**

产品适用范围： 用于对成人、儿童及婴幼儿的视神经、视网膜、视通路疾病进行视觉诱发电位（VEP）、视网膜电流图（ERG）、眼电图（EOG）等眼科视觉电生理检查。

**（二）YAG眼科激光治疗仪**

产品适用范围：主要运用于后发性白内障、闭角性青光眼、瞳孔阻滞性青光眼、后囊膜混浊切开、虹膜膨隆、瞳孔移位、虹膜粘连、虹膜囊肿、玻璃体机化条索松解等。

**（三）眼科光学生物测量仪**

产品适用范围：主要用于白内障手术选择人工晶状体度数和角膜屈光手术所需要的测量和计算工作，包括眼球轴长和前房深度的测量，角膜屈光度的测量和角膜直径的测量及青少年近视防控监测。 **五、皮肤科设备**

**（一)手术动力系统**

产品适用范围：用于整形外科、毛发移植手术、骨科、耳鼻喉科中对生物体骨组织和软组织的钻取，锯切处理。适用于瘢痕手术、白癜风手术、腋臭手术、微粒皮移植手术、毛发移植手术、纹饰祛除术中对人体皮肤组织的提取。

**（二）YAG激光治疗机**

产品适用范围：适用于治疗黑色、蓝色色素性病变（如黑、蓝色纹身、纹眉等）及皮肤表层的、较小面积的病变治疗（如雀斑）等

**二、提交资料要求**

1. 纸质件（需盖推介公司章）—— 两份

1、报名表（模版附后）(1份)

2、推介设备主要参数、主要配置、质保期 (模版附后) (1份)

3、推介品牌用户名单、联系电话 （模版附后）(1份)

4、提供效期内注册证或备案凭证复印件(1份)

5、销售合同（3份）

6、产品宣传彩页(1份)

（二）电子件(U盘拷贝)

1、纸质件第1项需EXCEL文档（不需要盖章）

2、纸质件第2项需Word文档（不需要盖章）

3、纸质件1-5项所有内容，扫描成一个PDF文件；

4、推介产品PPT，（汇报时间5分钟，要求内容包含但不限于：主要配置、推荐产品与其他品牌同类同档次产品的主要性能对比表、重庆用户清单）

**三、报名时间、地点**

时间；北京时间2025年7月 22日---2025年7月24日，上午8:30-12:00下午2：00---5:30

地点：重庆市第九人民医院各科护士长办公室

妇科：外科楼十二楼，联系人：周老师：68865182/17725061558

眼科、皮肤科：外科楼四楼，联系人：高老师：18716279320

心内科：门诊楼五楼，联系人：方老师：13594118071

肾内科：急诊楼五楼，蒋老师：13883810147

**四、推介会时间、地点：**

现场签到时间：2025年7月25日上午7:50---8:00

PPT汇报时间：2025年7月25日上午8:00 （每个项目限时5分钟）

地点：重庆市第九人民医院外科楼十六楼智慧教室